PAGE  
25

Suunto Observer SR
Suunto Observer ST

Suunto Observer TT

Руководство по использованию

[image: image1.png]SUUNTO




Официальный представитель в России: ЗАО «Амер Спортс», тел.: +7 (495) 641 26 46 www.suunto.com
ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ








1

Общая информация








1


Содержание и Техническое Обслуживание





1

Регулировка браслета ( модели ST и ТТ)





2

Основные особенности прибора 







2

Характеристики подсветки observer






2

Гидравлическое сопротивление







2

Функции кнопок









2

Жидкокристаллический дисплей






4

Системы и единицы измерения







4

Установка или проверка систем единиц измерения  



4

Градуировка датчика давления







5

Замена батарейки









5

ГЛАВА 2.  РЕЖИМ «TIME»







6

Настройка функций времени и календаря





6

Режим «хронометр»








7

Как пользоваться хронометром







7

Как  просмотреть память хронометра






8

Режим «каждодневные сигнальные устройства»




8

Настройка каждодневных сигнальных устройств. 




8

ГЛАВА 3.  РЕЖИМ «АЛЬТИМЕТР»






9

Использование альтиметра-барометра






9

Настройка альтиметра








10

Режим «журнал»









11

Как начать и закончить заполнение журнала





11

Как просмотреть режим «Журнал»






12

Кумулятивная функция








12

Режим «истории журнала»







13

Как очистить историю журнала







13

Влияние температуры воздуха на измерение высоты



14

ГЛАВА 4. РЕЖИМ «БАРОМЕТР»






15

Установка давления на уровне моря






16

Режим  «4-дневная  память»







17

Индикатор  барометрического направления  





17

ГЛАВА 5
РЕЖИМ  «КОМПАС» 






18

Чтобы изучить и использовать функцию компаса: 




18
Режим  «определение азимута»







18

Режим «настройка местного магнитного склонения» 



19

Установка местного магнитного склонения





19

Калибровка  компаса 








19

ГЛАВА 6.  «ВОПРОСЫ,  КОТОРЫЕ  ЧАСТО  ЗАДАЮТ»



20

ЧАСЫ-КОМПЬЮТЕР

Руководство по применению

Кнопки: 

[SELECT] - Выбирать

[Quick] - Быстро

[MODE] - Режим

[PRESSURE SENSOR] - Датчик давления

[ON OFF] - Включить/выключить

- Индикатор сигнала высоты

- Индикатор ежедневных сигнальных устройств

- Индикатор режима

- Индикатор времени первой половины дня (АМ)/второй половины дня (РМ) (12-ти часовой дисплей)

- Индикатор нижней батарейки 

- Индикатор использования

- Индикатор хронометра

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

Общая информация

Наручные часы-компьютер (далее Observer) представляет собой надежный прибор высокой точности, предназначенный для использования во время  отдыха. Человек, ведущий активный образ жизни, любящий проводить время в прогулках, походах, занимающийся рискованными видами спорта, такими как катание на лыжах, байдарках, альпинизм, пешие походы и езда на велосипеде, может рассчитывать на точность Observer.

Внимание: Observer не может заменить приборы, предназначенные для получения точных измерений, требующих профессиональной или технической точности, и не может использоваться для получения данных измерения во время совершении затяжных прыжков с парашютом, полетов на дельтаплане, вертолете, самолете и т.д. 

Observer встречается в трех различных комбинациях материального исполнения:

Observer Sr с корпусом из коррозе-устойчивого металла и высокорастяжимым браслетом, Observer St с корпусом из коррозе-устойчивого металла и браслетом из коррозе-устойчивого металла/эластомера и Observer Tt с корпусом из титана и браслетом из титана/эластомера. Однако все варианты Observer, выполненные из различных материалов, имеют идентичные функции и операции.

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполняйте только те действия, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации.

Не пытайтесь разобрать Observer или самостоятельно ремонтировать его. 

Защищайте свои часы-компьютер Observer от ударов, воздействия высокой температуры и длительного воздействия прямых солнечных лучей. После использования Observer необходимо хранить в чистом, сухом помещении при комнатной температуре.

Observer можно протирать чистой, слегка смоченной (теплой водой) тряпкой. С помощью мягкого мыла можно удалить с его поверхности трудно выводимые пятна и метки.

Старайтесь не подвергать Observer воздействию сильных химикатов, таких как газолин, чистящие растворители, ацетон, алкоголь, средства для отпугивания насекомых, клей и краска, так как они могут повредить затвор, корпус и полировку прибора.

Убедитесь, что датчики (расположенные с правой стороны прибора) и пространство вокруг них защищены от пыли и песка. Ни в коем случае не вставляйте в отверстия датчиков инородные предметы.

РЕГУЛИРОВКА БРАСЛЕТА ( МОДЕЛИ ST И ТТ)

Пользователь часов-браслетов может по своему желанию регулировать металлический/эластомерный браслет часов-компьютера моделей St и Тт. Ниже описаны шаги регулировки браслета:

1. удалите стяжную муфту (пряжку), освободив с помощью шплинта, канцелярской скрепки или другого острого предмета пружинные стержни браслета;

2. вытащите оба пружинных стержня из штифтовых отверстий;

3. укоротите браслет, разрезав его вдоль пазов (желобков), расположенных на внутренней поверхности браслета. Вы можете сделать это, например, с помощью ножниц. Если Вы не уверены, что длина регулируемого браслета правильная, отрезайте кусочек за кусочком, постоянно проверяя при этом длину браслета. Лучше отрезать части браслета поочередно с каждой его стороны, чтобы концы браслета оставались равной длины. Будьте внимательны, чтобы не слишком сильно укоротить регулируемый браслет;
4. вставьте пружинные стержни обратно в штифтовые отверстия, расположенные с обоих концов браслета;

5. закрепите на отрегулированном браслете стяжную муфту, вставив пружинные стержни в штифтовые отверстия стяжной муфты. На обоих концах стяжной муфты расположены отверстия для двух различных позиций. Вы можете использовать их для более точной регулировки длины браслета. Убедитесь, что пружинновые стержни вставлены в стяжную муфту в вертикальном положении.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА 

У Observer 4 основных режима: TIME (ВРЕМЯ), ALTIMETER (ВЫСОТОМЕР), BAROMETER (БАРОМЕТР), COMPASS (компас). У каждого из этих режимов имеются дополнительно соответствующие подбрежимы, предлагающие пользователю часов-компьютера дополнительные возможности и повышающие тем самым их пригодность во время путешествия.

 Все основные характеристики и подхарактеристики режимов и подрежимов Observer будут рассмотрены подробнее в нижеследующих главах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДСВЕТКИ OBSERVER
Observer снабжен электролюминесцентной подсветкой. Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку (MODE) и держите её нажатой в течение примерно 2 секунд. Подсветка включится примерно на 10 секунд. Если держать кнопку нажатой некоторое время, то подсветка останется включенной примерно ещё на 10 секунд после того, как Вы отпустите кнопку.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Observer обладает гидравлической сопротивляемостью на глубине до 100м/330 футов. Однако механизм не предназначен для ныряния/погружения под воду и поэтому во время нахождения под водой не следует включать (приводиться в действие) кнопки прибора.

ФУНКЦИИ КНОПОК

Observer приводится в действие с помощью четырех кнопок, как показано на рисунке  1.1.: (MODE), (ON OFF), (QUICK) и (SELECT).

Кнопка «Режим»

Кнопка «Режим» расположен в верхней правой части Observer и предназначена для выполнения следующих функций:

· быстрое нажатие позволяет Вам перейти из одного режима в следующий (TIME, ALTI, BARO, COMP).

· Если Вы находитесь на субрежимном уровне, быстрое нажатие на кнопку позволит Вам вернуться в основной режим.

· Во время процесса настройки быстрое нажатие данной кнопки позволяет пользователю подтвердить все сделанные изменения и выйти из функции настройки.

· Долгое нажатие на кнопки в течение 2 секунд позволят привести в действие подсветку.

Кнопка «ON OFF»
Данная кнопка расположена в нижней правой части Observer и предназначена для выполнения следующих функций:

· Находясь в режиме TIME, можно прокрутить нижнее поле и просмотреть календарные даты, секунды или дуальное время.

· Во время процесса настройки быстрое нажатие на данную кнопку позволяет быстро увеличить выбранное значение. 

· В режиме хронометра быстрое нажатие данной кнопки вызывает запуск/остановку работы.

· В режиме альтиметра два быстрых нажатия на данную кнопку позволяют запустить и остановить работу журнала.

· В режиме компаса два быстрых нажатия на данную кнопку позволяют пользователю перейти от функции обычного компаса к функции определения азимута.

Кнопка «QUICK»

Расположена в левой нижней части Observer и предназначена для выполнения следующих функций:

· В процессе настройки работы прибора нажатие на кнопку QUICK позволяет быстро увеличить выбранное значение.

· В режимах ВРЕМЯ, АЛЬТИМЕТР или БАРОМЕТР короткое нажатие на  данную кнопку вызывает появление на дисплее совокупной информации текущего записываемого журнала. Более подробную информацию смотрите в Главе 3 «Кумулятивные функции».

· В режиме КОМПАС, быстрое нажатие на данную кнопку позволяет зафиксировать значение азимута.     

Кнопка «SELECT»

Расположена в верхней левой части Observer и предназначена для выполнения следующих функций:

· На уровни основного режима быстрое нажатие на данную кнопку позволяет войти в  подрежимы определенной функции или вернуться в основной режим

· Чтобы войти в процесс настройки. С помощью нажатия на данную кнопку в течение примерно 2 секунд пользователь может начать изменение функций Observer 

· Во время процесса настройки быстрое нажатие на данную кнопку позволяет пользователю перейти от начальных единиц измерения или значений к тем, которые необходимо установить.

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

Выполнен таким образом, чтобы пользователь мог получать максимум ясной и доступной информации. Дисплей разделен на несколько зон, как показано на рисунке 1.1.

А) Верхнее поле дисплея представляет номер или текст, которые зависят от режима и подрежима, просматриваемых пользователем в данный момент.

Б) В среднем поле представлены большие номера и/или соответствующие единицы измерения функций.

В) В нижнем поле представлены или номера, или текст.  

Д) Схема индикатора режимов представляет основные режимы Observer. Знак в форме половинки вытянутого прямоугольника, расположенный прямо под схемой индикатора режимов, указывает режим, который пользователь видит в данный момент. Знак в виде полумесяца, расположенный под индикатором режимов, указывает на то, что Observer используется пользователем в качестве барометра (метеостанции) или альтиметра.

Д) Внешняя окружность жидкокристаллического табло дисплея графически представляет единицы измерения в зависимости от выбранного режима.8

Е) Индикатор барометрического направления, имеющий форму кривой стрелы и расположенный в верхней левой части прибора, позволяет пользователю быстро получить информацию о погодных условиях.

СИСТЕМЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Observer предлагает пользователю две системы единиц измерения: метрическую и английскую. Пользователь может по своему желанию выбрать любую из систем измерения.

метрическая система единиц измерения
английская система единиц измерения
метр








футы

метр/мин







футы/мин

0С








0F

hPa








inHg

Установка или проверка систем единиц измерения  

Если индикатор режима настроен не на [TIME], нажмите кнопку [MODE] и держите ее, пока индикатор не окажется прямо под [TIME].

1. Нажмите одновременно кнопки [MODE] и [SELECT] и держите их нажатыми в течение примерно 3 секунд, чтобы войти в режим настройки. В верхнем поле сразу же появится текст [SET], а затем появится [UNI].

Внимание: режим настройка автоматически отключится, если оставить его не выключенным более 1 минуты.

2. Нажмите на кнопку [SELECT] и держите её в течение 2 секунд, чтобы увидеть первую систему настройки. Вы увидите, что первая единица измерения светится.

Предупреждение: Если, находясь в режиме настройки «UNI», нажмете на кнопку SELECT, таким образом, Вы переключитесь на градуировку датчика давления. Чтобы получить более подробную информацию, смотрите следующий раздел.

3. Нажмите кнопку SELECT, чтобы перейти к единице измерения,  которую Вы хотите изменить. Вы можете изменять те единицы, которые светятся в данный момент. Единицы измерения стоят в следующем порядке: метры/футы, метры/в минуту, футы/в минуты, hPa/inHg, 0С/ 0 F.

4. Нажмите на кнопку [ON OFF] или [Quick], чтобы иметь возможность переключать метрическую и английскую системы измерения.      




 

5. Чтобы подтвердить систему измерения, нажмите на кнопку «MODE».

6. Чтобы выйти из процесса настройки, нажмите ещё раз на кнопку [MODE].

ГРАДУИРОВКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

Предупреждение: это фабричная настройка градуировки (калибровки) давления. Не входите в данный режим.

Если Вы по ошибке вошли в этот режим, немедленно выйдете из него, нажав на кнопку [MODE] или [SELECT]. Таким образом, Вы сможете вернуться в режим настройки «UNI». Обычно не возникает необходимости изменять градуировку.

Если градуировка установки единиц давления изменилась, Вы всегда можете вернуться к той, что была установлена на заводе. Процесс перехода заключается в следующем: в режиме настройки градуировки прокрутите вверх-вниз значения барометрического давления, пока не появится текст REF. Это фабричная настройка. Затем выйдите из данного режима, нажав на кнопку MODE.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Observer работает от батарейки с три вольтовым электролизером: CR 2032. Максимальная продолжительность работы такой батарейки составляет примерно 12 месяцев.

Когда осталось 5-15 процентов рабочей мощности батарейки, включается нижний индикатор сигнала батарейки. Если появится данный сигнал, замените батарейку на новую.

Нижний индикатор сигнала батарейки может включиться под влиянием экстремально холодной температуры. Если индикатор включился  вследствие холодной температуры воздуха, менять батарейку нет необходимости.

Если же датчик сигнала батарейки включается при температуре выше 10 0С (или 50 0 F), то следует заменить батарейку.

Внимание: интенсивное использование электролюминесцентной подсветки, альтиметра и компаса в значительной степени сокращает продолжительность рабочей способности  батарейки.

Как заменить батарейку:

1. Вставьте штемпель или простую монетку в щелевое отверстие, расположенное на крышке отделения (ячейки) батарейки с тыльной стороны Observer
2. Поверните монетку против часовой стрелки, пока она не поравняется со значком/маркером открытой позиции или пока крышка не будет легко открываться.

3. Снимите крышку с ячейки для батарейки. Убедитесь, что поверхность камеры батарейки и все другие поверхности - чистые и сухие. Не вытягивайте уплотнительное кольцо.

4. Осторожно удалите старую батарейку. Постарайтесь не сгибать края контактов.

5. Вставьте в ячейку под боковые контакты новую батарейку, при этом положительной (плюсовой) стороной вверх .

6. Проверив, что уплотнительное кольцо находится в правильной позиции, поместите обратно крышку ячейки для батарейки и поверните её с помощью монетки по часовой стрелке, пока она не совпадет со значком/маркером закрытой позиции.

Внимание:  замену батарейки необходимо производить  чрезвычайно осторожно, это позволит сохранить водонепроницаемость часов-компьютера. Пользователь Observer несет ответственность за обеспечение водонепроницаемости прибора.

После каждой замены батарейки необходимо проверять магнитный датчик. Смотрите Главу 5 «Градуировка компаса»

ГЛАВА 2.  РЕЖИМ «TIME»

В данном режиме имеются три подрежима: время, хронометр и сигнальные устройства.

Внимание: данные функции доступны в режиме «Время», т.е. когда индикатор режима находится ниже TIME.

В режиме просмотра времени поля часов-компьютера представляют следующие данные как на рисунке 2.1.:

А) день недели;

Б) текущее время;

В)  дата  dd.mm в 24 – часовом дисплее или mm.dd в 12 часовом дисплее, секунды или дуальное время, соответствующие последнему выбору (измененные данные  - кнопкой [ON OFF]); 

Г) индикатор первой половины дня/второй половины дня на 12 часовом дисплее; и

Д) графическое представление секунд, каждые две секунды загорается новый сегмент, пока не загорит полный круг сегментов (60 секунд).

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. Находясь в основном режиме функции времени, нажмите на кнопку SELECT и держите её в течении 2 секунд, чтобы иметь возможность начать процесс настройки. В нижнем поле загорятся секунды.

2. Нажмите на кнопку SELECT, чтобы перейти в поле, которое Вы хотите изменить. Порядок расположения полей следующий: секунды, минуты, часы, 12/24 часовой дисплей, год, месяц, день, часы дуального времени, минуты дуального времени. Вы можете менять значения в полях, которые светятся.

3. Нажмите на кнопку (On off), чтобы прокрутить значение в поле вверх, или на кнопку Quick, чтобы прокрутить значения вниз. Если в поле секунд Вы нажмете на кнопку (Quick), секунды установятся на значение «ноль».

4. Нажмите на кнопку (MODE), чтобы подтвердить сделанные изменения и выйдите из процесса настройки.

Внимание: Если выбраны часы с 12-часовым циферблатом, то в среднем поле ниже показателя часа появится или текст АМ (первая половина дна), или текст РМ (вторая половина), а также  месяц и  затем день.

Если Вы установите показание года, месяца и дня, то в верхнем поле часов-компьютера появится день недели.

Режим настройки автоматически отключится, если будет оставлен включенным более одной минуты.

Дуальное время останется тем же самым, даже если время в основном режиме установлено в соответствии со временем данного часового пояса. Например, если Вы установите дуальное время, чтобы определять время у Вас дома, время у Вас дома всегда будет высвечиваться в подрежиме времени, когда Вы путешествуете по разным часовым поясам.

Функция дуального времени полностью независима от текущего времени и не влияет на работу сигнальных устройств и функции памяти. Оно зависит от текущего местного времени в режиме основного времени.

РЕЖИМ «ХРОНОМЕТР»

Находясь в режиме TIME, нажмите на кнопку Select и войти в подрежим «хронометр».

Характеристики хронометра Observer: 

хронометр

· может записывать 1-99 циклов полукругов и полных кругов 

· содержать информацию о максимальной протяженности отдельного маршрута (измеряемого по времени события), продолжительностью до 24:00:00.  При превышении этой протяженности, у часов-компьютера включается звуковой сигнал, означающий, что  процесс измерения времени закончен.

В режиме хронометра поля дисплея представляют следующие данные, как показано на рис. 2.2.:

А) секунды и десятичные доли секунд;

Б) часы и минуты;

Г) значок  «секундомер»; и

Д) текущее время.

Как пользоваться хронометром

В режиме хронометра

1. нажмите на кнопку (ON OFF) , чтобы запустить хронометр;

2. нажмите на кнопку (QUICK), чтобы сохранить в памяти продолжительность круга и полукруга.

Продолжительность кругов и полукругов отражается на дисплее следующим образом: 

В верхнем поле – представлена продолжительность круга последнего круга. Номер данного круга представлен в нижнем поле текстом “L#” (#= номер круга). Продолжительность круга появляется на дисплее за 5 секунд до появления на дисплее продолжительности полукруга.

Индикатором продолжительности полукруга выступает аббревиатура “SPL” (SPL=расколотый, раздвоенный), которая появляется на дисплее в нижнем поле за пять секунд до возвращения к показу  времени его выполнения.

Внимание: Во время этого действия Вы можете держать постоянно нажатой кнопку Quick, чтобы записать и вывести на дисплей новое время кругов и полукругов, которых может быть до 99. 

3. Нажмите на кнопку  ON OFF, чтобы остановить работу хронометра.

4. Нажмите на кнопку QUICK, чтобы восстановить значение хронометра на «нуль», когда работа хронометра будет остановлена.

Внимание: Установление времени другого события не может начаться, пока значение секундомера установлено  на нуле.
Внимание: Запуск установления времени другого события стирает из памяти установленные данные о продолжительности предыдущего события.

Внимание: Во время процесса определения времени, хронометр остается работать на заднем плане, даже если Вы переключаетесь на другой режим или подрежим. Символ секундомера представлен в нижнем поле. Он указывает на продолжение работы хронометра.

Как  просмотреть память хронометра

Находясь в режиме хронометра, нажмите кнопку SELECT и держите её нажатой в течение 2 секунд. В данном подрежиме – три основных экрана. Чтобы передвигаться по экранам данного подрежима, используйте кнопку ON OFF, а использование кнопки QUICK позволит Вам вернуться к первому экрану.

Первый экран (рис. 2.3.) показывает:

А) год отмеченного события;

Б) время, когда была начата запись события;

В) данные отмеченного события;

Г) символ секундомера и

Д) текст MEM, указывающий на просмотр памяти.

Нажмите на кнопку ON OFF, чтобы перейти в следующее окно

Второй экран (рис. 24) показывает:

А) общее количество кругов, хранящихся в среднем поле, и 

Б) тексты MEM и LAP и значок «секундомер» в нижнем поле.

Нажмите кнопку ON OFF, чтобы перейти в следующее окно. В этом режиме Вы можете увидеть продолжительность отдельных кругов и полукругов; информацию о каждом из них  представлена при этом на отдельном экране. Вы можете просмотреть продолжительность отдельных кругов и полукругов, используя кнопку ON OF - чтобы передвигаться по экранам, и кнопку QUICK – чтобы вернуться назад в первое окно. Экраны можно выстроить в хронологическом порядке, начиная с первого круга.

Данные экраны (рис. 2.5. и 2.6.) представляют:

А) секунды и десятые доли секунд продолжительности кругов и полукругов в верхнем поле;

Б) часы и минуты в продолжительности кругов и полукругов в среднем поле и 

В) текст MEM  и текст“L#” (#= номер цикла круга) или SPL (SPL= продолжительность полукруга) в нижнем поле. Значок «секундомер» появляется  с правой стороны. Продолжительность круга появляется до автоматического появления продолжительности соответствующего полукруга.

Внимание: Если дисплей остается включенным в течение продолжительного времени, то время кругов и периодов начинает светиться поочередно с 4-х секундным интервалом. Через 10 мин. Ваши наручные часы-копьютер автоматически выйдут из данного режимб если Вы не будете с ними работать.

Нажмите на кнопку ОN OFF, чтобы продлить просмотр памяти данных о продолжительности кругов и полукругов. Когда просмотр времени последнего круга и полукруга закончен, в среднем поле дисплея появится конечное время события, а в нижнем поле - текст «END» (сигнализирующий окончание измерения времени). Нажмите один раз на кнопку MODE, чтобы выйти и вернуться в подрежим хронометра, и второй раз, чтобы вернуться в режим основного времени.

РЕЖИМ «КАЖДОДНЕВНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА»

Observer позволяет пользователю выбирать и входить в систему настройки трех сигнальных устройств.

Находясь в режиме TIME, нажмите два раза на кнопку SELECT, чтобы войти в данный подрежим. (После секундомера).  В режиме каждодневных сигнальных устройств (рис. 2.7.):

А) ON и OFF (активационный статус сигнального устройства) появляются в верхнем поле

Б) время сигнала появляется в среднем поле и

В) сигнальное устройство (1,2 или 3) появляется в нижнем поле.

Нажмите на кнопку ON OFF или QUICK, чтобы переключаться между сигнальными устройствами 1,2 или 3 и просмотреть систему настройки каждого сигнального устройства. Когда приводится в действие какое-нибудь из сигнальных устройств, на дисплее высвечивается изображение колокольчика над схемой режима.

Настройка каждодневных сигнальных устройств. 

1. Нажмите на кнопку ON OFF или кнопку QUICK, чтобы выбрать сигнальное устройство1, 2 или 3.

2. Нажмите на кнопку SELECT и держите её нажатой в течение 2 секунд. В верхнем поле засветятся ON или OFF.

3. Нажмите или на кнопку ON OFF, или на кнопку QUICK, чтобы переключиться с ON или OFF. 

4. Выбрав необходимые данные настройки, нажмите на кнопку SELECT, чтобы перейти в следующую систему настройки. Они последуют в следующем порядке: часы, минуты. Поле, которое Вы захотите измениться, должно светиться.

5. Нажмите на кнопку ON OFF, чтобы прокрутить значение вверх, или QUICK, чтобы прокрутить значение вниз.

6. Остановившись на необходимом времени сигнального устройства, нажмите на кнопку МODE, чтобы подтвердить изменения и выйти из настройки. Изображение колокольчика появляется в нижней левой части среднего поля, сигнализируя, что сигнальное устройство приведено в действие.

Настройка сигнального устройства закончена. Чтобы активизировать до трех сигнальных устройств, повторите, пожалуйста, шаги 1-6.

Уровень звукового сигнала  не регулируются.

ГЛАВА 3.  РЕЖИМ «АЛЬТИМЕТР»

Альтиметр предлагает Вам:

1. возможность установки единиц измерения либо в метрах, либо в футах: ряд метров от 500 до 9000, ряд футов – от 1,600 до 29.500;

2. разложение (на части) 1 м или 3 футов;

3. показ изменений скорости вертикального движения с интервалами от 1 сек. до 3 минут, затем каждые 10 секунд или меньше;

4. журнал, где могут быть записаны до 99 отдельных кругов, включающих данные суммарной протяженности восхождения/спуска, номер маршрута и продолжительности круга;

5. использование функций альтиметра-барометра.

Чтобы просмотреть и начать использовать функции альтиметра:

Нажмите на кнопку MODE и держите её, пока индикатор не будет прямо под ALTI.

В режиме альтиметра поля показывают сведения, как показано на рисунке 3.1.:

А) скорость вертикального восхождения или спуска в метрах или футах в минуту;

Б) высоту, на которой Вы находитесь в данный момент, в возрастании от 1 м или 3 футов (в зависимости от выбранных единиц измерения);

В) режим альтиметра или индикатор использования альтиметра;

Г) текущее время; и

Д) внешний круг LCD дисплея представляет графически святящиеся сегменты, где представлена высота свыше тысячи метров или футов (один полный круг равен 1000 м или 1000 футам).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТИМЕТРА-БАРОМЕТРА

Observer может использоваться либо в качестве метеостанции, либо в качестве альтиметра. Данную операционную функцию можно выбрать в системе настройки в режиме альтиметра или барометра.

Значок данной функции появляется под соответствующим режимным индикатором (ALTI или BAR) в форме полумесяца. Данная позиция значка указывает на то, что Observer используется либо в качестве метеостанции (функции барометра), либо в качестве альтиметра.

Внимание: Это нечто другое, отличное от передвижения между основными режимами ALTI и BARO.

ВАЖНО:

Индикатор использования должен быть в позиции ALTI, в противном случае показание высоты фиксировано.

Если выбрано «Использование альтиметра»:

1. прибор начинает использоваться в качестве альтиметра;

2. все изменения давления интерпретируются как изменения высоты;

3. данные давления на уровне моря, представленные в режиме барометра, не изменяются, даже если меняется показание абсолютного давления.

ЕСЛИ ВЫБРАНО «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРОМЕТРА»:

1. Прибор начинает использоваться в качестве метеостанции.

2. Прибор интерпретирует все измерения давления, как изменения, наступившие вследствие погодных условий. 

3. Определяемые единицами измерения изменения влияют только на показания давления, появляющиеся на дисплее в режиме барометра. Данные как давления на уровне моря, так и абсолютного давления, изменяются. Эти изменения не влияют на показания высоты в режиме альтиметра во время использования в барометра.

НАСТРОЙКА АЛЬТИМЕТРА

В настройке альтиметра могут быть представлены два процесса:

1. информация о высоте (известная высота в данном месте нахождения) и

2. сигнал высоты (сигнализирует Вам, когда достигнута определенная запрограммированная высота).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Для того, чтобы установить высоту в режиме альтиметра, необходимо знать саму высоту. Данную информацию можно найти, используя топографические карты, на которых нужно найти определенное место с соответствующей отметкой высоты. Вы можете продолжить настройку, следуя инструкциям, описанным в ниже следующем разделе настройки Альтиметра.

Если высота неизвестна, можно настроить в режиме барометра показание давления на уровне моря. Смотрите главу 4, «Настройка давления на уровне моря».

Показание давления на уровне моря можно настроить для текущей высоты примерно  от 10 метров или 30 футов.

Смотрите в последнем разделе Главы 3 информацию о влиянии температуры воздуха на показание высоты.

Информацию о давлении на уровне море в данный момент времени можно получить из 

газет, местных новостей или сводок погоды, через справочные службы аэропортов и через интернет.

НАСТРОЙКА АЛЬТИМЕТРА:

1. Вы находитесь в основном режиме альтиметра (индикатор режима находится ниже ALTI), нажмите кнопку  SELECT  и держите её в течение 2 секунд. В верхнем поле появится текст RE (указывающий на соответствующую высоту). В среднем поле появляется значение высоты определенного местонахождения. В нижнем поле индикатор в форме полумесяца начинает светиться под схемой индикатора (особенности использования альтиметра-барометра) и появляется текст USE;

2. нажмите на кнопку ON OFF или  QUICK, чтобы переключить изображение на позицию под ALTI (для использования альтиметра) или BARO (для использования барометра).

3. Выбрав необходимое показание, нажмите кнопку SELECT, чтобы перейти в следующую систему настройки. В среднем поле начнет светиться соответствующее показание высоты.

4. Нажмите или на кнопку ON OFF, чтобы прокрутить значение вверх, или кнопку  QUICK, чтобы прокрутить значение вниз.

5. Выбрав необходимое показание высоты, нажмите кнопку SELECT, чтобы перейти в следующую систему настройки (настройка сигнала высоты). В верхнем поле будет мигать ON или  OFF.

6. Нажмите либо на кнопку QUICK, либо на кнопку ON OFF, чтобы иметь возможность переключиться с ON на OFF для установления сигнала высоты.

Внимание: На приведенный в действие сигнал высоты указывает значок «колокольчик».

7. Выбрав необходимую систему регулировки, нажмите кнопку [SELECT] и Вы сможете перейти в следующую систему настройки. В среднем поле дисплея загорится сигнал высоты.

8. Нажмите либо на кнопку [ON OFF], чтобы перекрутить значения вверх, либо на кнопку [SELECT], чтобы перекрутить значение вниз.

9. Выбрав необходимое значение высоты, нажмите кнопку [SELECT], чтобы просмотреть установленные данные для подтверждения или внесения в них дополнительных изменений, или нажмите на кнопку [MODE], чтобы подтвердить изменения и выйти.

Внимание: Вы легко можете вернуться в основной дисплей АLTI, нажав на кнопку [MODE] во время выполнения действий 1-9.

После установки необходимое значение высоты определенного местонахождения к известной высоте, Ваши часы-компьютер автоматически исправляют показание давления на уровне моря, так что нет необходимости дополнительно настраивать данную функцию.

Внимание: режим настройки автоматически исчезнет, если Вы, перестав работать с ним, оставите его не выключенным более чем на одну минуту.

РЕЖИМ «ЖУРНАЛ»

Как начать и закончить заполнение журнала

В основном режиме альтиметра заполнение журнала начинается с двух коротких нажатий на кнопку [ON OFF]. На продолжение процесса заполнения журнала указывает светящий текст “Log” в нижнем поле экрана. Чтобы закончить заполнение журнала, необходимо войти в режим альтиметра и снова два раза нажать на кнопку  [ON OFF].

Объем памяти журнала составляет 99 кругов, продолжительностью максимально 20 часов. После заполнения 99-го журнала, Ваши часы-копьютер начинает записывать следующий (т.е. новый) журнал на журнал № 1 (самый старый круг) и затем продолжает запись новых журналов на старые журналы в порядке нумерации.

Журнал записывается с интервалами в 10 секунд, каждый из которых вполне достаточен для совершения необходимых действий. Необязательно просматривать частные значения журнала.

Внимание: Во время заполнения журнала Вы можете находиться в других режимах. Сигналом того, что в данный момент идет заполнение журнала, в нижнем поле Ваших часов-компьтера светится текст LOG.

Как просмотреть режим «Журнал»

Находясь в режиме альтиметра, нажмите один раз на кнопку [SELECT] и войдите в данный подрежим. На дисплее появятся пять экранов. Первый экран останется на дисплее примерно в течение 7 секунд. Затем с интервалом в 4 секунды появятся другие экраны (2-5).

· Верхнее поле показывает год;

· Среднее поле показывает светящийся текст “LO” (LO=журнал) с текущим номером журнала; и

· Нижнее поле дисплея показывает месяц и день, когда был заполнен определенный журнал. Слева от даты Вы увидите текст “Log”.

Чтобы просмотреть предыдущие записанные круги, нажмите кнопку [Quick] и прокрутите значения.

1. Следующий экран представляет информацию о восхождении, записанную в определенном журнале, который находится на экране в момент просматривания.

· Верхнее поле показывает среднюю скорость восхождения определенного маршрута.

· Среднее поле показывает общую протяженность вертикального восхождения

· Нижнее поле показывает по всей линии поля текст “ASC” с текстом   Log слева.

Внимание: максимальное восхождение или максимальный спуск, которые могут быть представлены в журнале, составляют 39,999 метров/футов. После этого числа счет начинает с нуля.

2. Третий экран показывает информацию о спуске, записанную в определенном журнале, просматриваемом в данный момент.

· Верхнее поле показывает среднюю скорость спуска во время определенного маршрута;

· Среднее поле показывает общую протяженность (километраж) вертикального спуска;

· В нижнем поле по всей длине поля высвечивается текст “dSC” с текстом “Log” слева. 

3. Четвертый экран  представляет количество кругов (маршрутов), совершенных и записанных в определенном журнале, просматриваемом Вами в данный момент.

· В среднем поле представлено общее количество восхождений и спусков.

· В нижнем поле по всей длине – текст “LAP” с текстом “Log” слева.

Внимание: Термином “круг” обозначается вертикальное движение, включающее как восхождение, так и спуск, равный 50 метрам (150 футам) или более. Первым кругом может, поэтому, быть только спуск.

5. Пятый экран  показывает временную продолжительность записанной информации в определенном журнале, просматриваемом Вами в данный момент.

· В среднем поле представлено суммарное время круга.

· В нижнем поле – по всей длине текст поля – текст “dUr” (dUr=продолжительность) с текстом “Log” слева.

Внимание: Журналы обладают способностью самостирания, поэтому Вы не сможете очистить их собственноручно.

КУМУЛЯТИВНАЯ ФУНКЦИЯ

Данная функция позволяет пользователям часов-компьютера во время заполнения журнала контролировать совокупную протяженность вертикального подъема/спуска в метрах или футах, а также количество кругов/маршрутов.

Доступ к данной информации Вы можете легко получить, нажав на кнопку [QUICK] в одном из основных режимов – TIME (время), ALTIMER (альтиметр) или BAROMETER (барометр). После нажатия выше названной кнопки на дисплее автоматически появятся поочередно с интервалом в 4 секунды три экрана (для шагов 2,3 и 4 режима “Журнал”).

· В первом экране представлена общая протяженность подъема и общего вертикального подъема с момента начала ведения текущего журнала.

· Во втором журнале представлена протяженность спуска и общего вертикального спуска с момента начала ведения текущего журнала.

· В третьем журнале представлено количество кругов (маршрутов), совершенных во время ведения текущего журнала. После показа третьего экрана часы-компьютер автоматически возвращаются в основной режим, который Вы просматривали.

Внимание: Если во время этого процесса Вы нажмете на кнопку [QUICK], Вы сможете перейти в следующий экран.

РЕЖИМ «ИСТОРИИ ЖУРНАЛА»

В Истории журнала представлено суммарное количество записанных кругов.

Находясь в режиме альтиметра, нажмите два раза на кнопку [SELECT] и войдете в данный подрежим. На дисплее появятся четыре экрана.

В первом экране :

· В верхнем поле появится год, когда в последний раз была очищена память;

· В среднем поле появится текст “HIS” (HIS=история); и

· В нижнем поле представлены месяц и день, когда память журнала была стерта в последний раз. 

Нажмите кнопку [ON OFF], чтобы прокрутить оставшиеся три экрана (нажмите кнопку [QUICK], чтобы вернуться к первому окну).

Во втором экране :

· В верхнем поле появится текст “HI”;

· В среднем поле появится значение самой большой высоты, записанное с момента последней очистки истории журнала; и

· В нижнем поле появится дата, когда эта высота была достигнута с указанием дополнительно даты и года.

На третьем экране :

· В верхнем поле появится текст “ASC”; и

· В среднем и нижнем полях появится число до восьми знаков (цифр), обозначающее суммарную протяженность вертикального восхождения с момента последней перезагрузки (повторного включения). Среднее поле включается, когда показание протяженности вертикального подъема больше трехзначного значения, представленного в нижнем поле.

На четвертом экране :

· В верхнем поле появится текст dSC; и

· В среднем и нижнем полях появится число до восьми знаков (цифр), обозначающее суммарную протяженность вертикального спуска с момента последней перезагрузки (повторного включения). Среднее поле включается, когда показание вертикального спуска больше трехзначного значения, представленного в нижнем поле.

Чтобы выйти их этого режима, нажмите либо на кнопку [SELECT], либо на кнопку [MODE].

Как очистить историю журнала

Чтобы очистить историю журнала:

1. Находясь в одном из экранов истории журнала, нажмите на кнопку (SELECT) и держите её примерно 2 секунды. В верхнем поле появится текст “CLR”, в среднем поле - “HI”, а в нижнем поле - текст “nО”. Все три сообщения начнут светиться.

2. Нажмите либо на кнопку [ON OFF], либо на кнопку [QUICK], чтобы иметь возможность передвигаться между “YES” и “nO”.

3. Нажмите на кнопку [MODE], чтобы принять “YES” и выйдите.

История журнала стерта. Чтобы начать новое суммарное измерение кругов, установите новую дату (новые данные).

Внимание: режим настройки автоматически отключиться, если Вы оставите его выключенным более одной минуты. Мы советуем Вам стирать историю памяти до начала заполнения нового журнала.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ

Атмосферное давление представляет собой по своей природе вес воздушных масс на Ваши часы-копьютер: чем выше высота, тем разряженее воздух; чем меньше высота, тем воздух плотнее. Принцип работы альтиметра заключается в определении различного давления воздушных масс на различных высотах.

Внешняя температура оказывает непосредственное влияние на вес воздушных масс. Следовательно, разница давления воздуха двух различных высот будет зависеть от температуры.

Измерение высоты часами-компьютером строится на определении давления воздуха в определенную нормальную температуру. За каждой высотой закрепилась своя нормальная температура. Нормальные температуры на различных высотах представлены в таблице 1.

Таблица 1. Нормальные температуры, соотнесенные с различными высотами 

	Высота (м)

над уровнем моря
	Высота (в футах)

над уровнем моря
	Температура (0С)
	Температура (0F)

	0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2400

2800

3000

3400

3800

4000

4500

5000

5500

6000
	0

656

1312

1969

2625

3281

3937

4593

5250

5906

6562

7874

9187

9843

11155

12468

13124

14765

16405

18046

19686
	15.0

13.7

12.4

11.1

9.8

8.5

7.2

5.9

4.6

3.3

2.0

-0.6

-3.2

-4.5

-7.1

-9.7

-11.0

-14.3

-17.5

-20.8

-24.0


	59.0

56.7

54.3

52.0

49.6

47.3

45.0

42.6

40.3

37.9

35.6

30.9

26.2

23.9

19.2

14.5

12.2

6.4

0.5

-5.4

-11.2


Ошибка при измерении высоты, вызванная ненормальным градиентом температуры, может заключаться в следующем. Если сумма температурных отклонений от нормальных температур двух различных высот составляет 1 0С, то разница высоты вычисляется часами-копмьютером как 0,2% от реальной разницы высот. (Если использовать английскую систему измерения факторов отклонения, то следует исходить из 0,11%/1 0F). Ошибки при установление высоты случаются вследствие того, что реальные температуры часто отклоняются от нормальных. Повышенная (в сравнении с нормальной) температура становится причиной того, что измеряемая разница высот меньше реальной разницы (т.е. совершенное Вами восхождение на гору в реальности больше, чем показывает прибор). Следовательно, пониженная температура становится причиной того, что разница измеряемой высоты больше реальной разницы (Вы не так высоко поднялись в гору, как показывает Ваш прибор).

В Таблице 2 представлен пример положительной разницы температур. В этом примере в качестве эталонной высоты взято значение 1000 м. На высоте 3000 м разница между высотами составляет 2000 м, а часы-компьютер показывают на 80 м меньше (20 0С*2000м*0,002/0С=80м). Реальная высота Вашего восхождения составляет, таким образом, 3.080. Все приборы фирмы Suunto, снабженные режимом «альтиметр», температурно калибрированы. Это означает, что при постоянном давлении данные датчиков давления остаются постоянными независимо от температуры самого прибора. Тем не менее, температура воздуха в некоторых случаях оказывает влияние на показание высоты, как описано выше.

Таблица 2. Пример с использованием метров и градусов Цельсиус

	
	Низшая точка
	Высшая точка

	Установленная эталонная высота

Высота на дисплее

Реальная температура окружающей среды

Нормальная температура

Разница температур (= реальная - нормальная)

Сумма разницы температур


	1000 м

+17,5 0С

+8,5 0С

+9 0С

+90С + +110С = 200С
	3000

+6,5 0С

-4,5 0С

+11 0С




В Таблице 3 представляет пример, в котором разница температур отрицательная. На сей раз, здесь используется английская система измерения. Эталонная высота установлена на значении 3280 футов. На высоте 9840 футов разница высот составляет 6560 футов, а Ваши часы-компьтер показывают на 100 футов больше (-14 0F*6560 футов*0,0011/0F=-100 футов). Реальная высота, на которой Вы находитесь, составляет, таким образом, 9740 футов.

Таблица 3. Пример с использованием футов и градусов по Фаренгейту

	
	Низшая точка
	Высшая точка

	Установленная эталонная высота

Высота на дисплее

Реальная температура окружающей среды

Нормальная температура

Разница температур (= реальная - нормальная)

Сумма разницы температур


	3280 футов

+36.3 0F

+47.30 F

-9 0 F

-90 F + -50 F = -140 F
	9840

+18,9 0 F 

-23,9 0 F
-5 0 F



ГЛАВА 4. РЕЖИМ «БАРОМЕТР»

Барометр предлагает Вам:

· Регулируемые единицы измерения hPA или inHG; ряд единиц hPA от 300 до 1100 hPA,  ряд единиц inHg - от 8.900 до 32.40.

· Возможность разложения 1 hPA  или 0,05 inHg;

· Часовой интервал измерения общего барометрического направления;

· Автоматическую 4-дневную память атмосферного давления;

· Температурную компенсацию (температура не влияет на давление, за исключением особого ряда температур);

· Класс температур от –200 градусов до 60 0С или от –5 до 140 0F;

· Разложение температуры 10 С или 0F; и

· Использование функций альтиметра-барометра. Смотрите Главу 3, “Альтиметр-Барометр”.

Внимание: Чтобы получить точные данные о реальной температуре воздуха, снимите свои часы-компьютер с руки и оставьте их на 15 минут, чтобы дать им возможность установить  температуру окружающей среды.

Чтобы просмотреть и начать использовать функцию Барометра: 

Нажимайте кнопку [MODE] до тех пор, пока индикатор режима не будет прямо под BARO/ 

В режиме Барометра поля представляют информацию, как на рисунке 4.1: 

а) Верхнее поле показывает текущую температуру и индикатор барометрического направления; 

б) Среднее поле показывает давление на уровне моря; 

в) Нижнее поле показывает текущее время или текущее абсолютное атмосферное давление. (Нажмите кнопку [ON  OFF], чтобы выбрать между двумя величинами); и 

г) Внешняя окружность жидкокристаллического табло графически изображает светящиеся элементы атмосферного давления выше hPa или 1 inHg, где один полный круг равен 100 hPa /1 inHg, в зависимости от выбранной единицы измерения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Под абсолютным давлением понимается актуальное давление в определенном месте в определенное заданное время. Давление на уровне моря соответствует давлению на уровне моря. 

УСТАНОВКА  ДАВЛЕНИЯ НА УРОВНЕ  МОРЯ

Установка давления на уровне моря может использоваться при установке единиц измерения высоты, если высота не известна. 

Чтобы установить давление на уровне моря: 

1. В главном режиме барометра нажмите кнопку [SELECT] и держите её в течение 2 секунд. В верхнем поле высветится слово «SEA»; среднее поле представляет текущее давление на уровне моря, а в нижнем поле высветится индикатор использования в форме полумесяца под схемой индикатора (использование Альтиметра - Барометра) и появится слово “USE”. 

2. Нажмите либо кнопку [ON  OFF], либо кнопку [QUICK], чтобы выбрать значение «ALTI» (для использования альтиметра) или значение “BARO” (для использования барометра). 

3. Выбрав необходимое значение, нажмите кнопку [SELECT]. На среднем поле высветится значение давления на уровне моря. 

4. Нажмите кнопку [ON  OFF], чтобы прокрутить значения вверх, или кнопку [QUICK], чтобы прокрутить значения вниз. 

5. Если показано текущее давление на уровне моря, нажмите кнопку [MODE], чтобы принять изменения и выйти из программы. 

После завершения этого процесса, Observer должен показывать значение высоты с точностью примерно до десяти метров или нескольких десятков футов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о давлении на уровне моря на данный момент времени можно получить из газет, местных новостей и радиоперередач, а также через справочные службы аэропорта или через интернет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим настройки будет автоматически отключен, если оставить его в неработающем состоянии долее одной минуты. 

РЕЖИМ  «4-ДНЕВНАЯ  ПАМЯТЬ»

Находясь в режиме «Барометр», нажмите один раз на кнопку [SELECT] и войдите в этот подрежим. Данная функция позволяет отслеживать все изменениям давления, что может помочь Вам прогнозировать изменения погодных условий (напр., шторм). 

В режиме 4-дневной памяти существуют следующие поля дисплея: 

а) Верхнее поле показывает день недели; 

б) Среднее поле показывает давление на уровне моря; 

в) Нижнее поле показывает время, соответствующее давлению в среднем поле, и текст «МЕМ»; и 

г) Внешняя окружность жидкокристаллического табло графически изображает атмосферное давление, где один полный круг равен 100 hPa или 1 inHg. 

Чтобы изучить информацию, собранную в 4-дневной памяти: 

Нажмите кнопку [QUICK], чтобы просмотреть историю показаний, начиная с данных, установленных в течение первого часа, и затем просмотрите по порядку данные за все последние шесть часов .

Нажмите на кнопку [ON  OFF], чтобы вернуться к последнему показанию. 

ИНДИКАТОР  БАРОМЕТРИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

Индикатор барометрического направления расположен в верхнем левом углу дисплея жидкокристаллического табло. Когда Барометр используется, этот индикатор высвечивается во всех основных режимах, чтобы информировать вас о предстоящих погодных условиях. Если активизирован альтиметр, индикатор направления не высвечивается. 

Барометрическое направление обозначается двумя линиями в форме стрелы. Каждая линия представляет 3-часовой период. Правая линия представляет последние 3 часа. Левая линия представляет 3 часа, предшествующие последним 3 часам. Линия может указывать 9 различных барометрических направлений. Например: 

Ситуация 6-3 часа назад 



    Ситуация в течение 3 последних часа

Сильно понижено (>2hPa/3 ч)


    Сильно понижено (>2hPa/3 ч)

Оставалось стабильным 


   
    Сильно повышено (>2hPa/3 ч)

Сильно повышено (>2hPa/3 ч)


    Сильно понижено (>2hPa/3 ч)

ГЛАВА 5
РЕЖИМ  «КОМПАС» 

Компас дает пользователю возможность: 

· разложения значения 1° для азимута, и +  5° для направления Север-Юг; 

· режима определения азимута, который используется для указания желаемого направления и актуального азимута; 

· использования функции коррекции магнитного склонения; и

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы получит как можно более точные показания компаса, держите Observer в вертикальном положении.

В режиме «компас», поля показывают следующие данные :
а) Верхнее поле показывает аббревиатуру сторон или полусторон света; 

б) Среднее поле показывает значение азимута в градусах; 

в) Нижнее поле показывает текущее время; и 

г) Внешняя окружность жидкокристаллического табло графически показывает световые сегменты, представляющие стрелу Север-Юг; (один зажженный сегмент указывает на Север, три зажженных сегменты указывают на Юг).

Чтобы изучить и использовать функцию Компаса: 

Нажимайте на кнопку [MODE] и держите её, пока указатель режима не будет находиться прямо под СОМР. 

Дисплей компаса активен в течении 45 секунд. После этого компас входит в «спящий» режим, чтобы сохранить энергию и на среднем поле появляется «- - - 0». Чтобы снова активировать компас, нажмите на кнопку [QUICK]. 

Примечание: Показания компаса должны сниматься вдали от предметов, имеющих источник магнетизма. Избегайте широких металлических предметов, линий электропередачи, громкоговорителей, электрических моторов и др. предметов. Данный вид помех достаточно часто требует калибровки компаса. 

Снимайте показания на открытом воздухе, а не внутри зданий, палаток, подвалов или других укрытий. 

РЕЖИМ    «ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА»

В режиме компаса Вы можете перейти из режима определения части света в режим определения азимута и использовать функцию азимута для определения направления движения. 

В режиме отслеживания показаний азимута поля показывают сведения:

а) зафиксированное значение азимута в градусах

б) актуальное показание азимута в градусах

в) Текущее время

г) Внешняя окружность жидкокристаллического табло графически изображает разницу между зафиксированным и актуальным показаниями азимута. Конец световых сегментов указывает направление азимута, куда нужно двигаться.  

Чтобы активизировать режим отслеживания показаний азимута, дважды нажмите кнопку [ON  OFF]. Если он активирован, дважды нажмите кнопку [ON  OFF], чтобы деактивировать его. 

Как зафиксировать показание азимута:

1. Чтобы начать процесс настройки, нажмите на кнопку [SELECT] и держите её в течение 2 секунд. В среднем поле появится актуальное значение азимута в градусах. 

2. Поверните Observer в нужном направлении. Зафиксируйте показанное на табло значение, нажав кнопку [QUICK]. 

3. Чтобы отрегулировать зафиксированное значение, нажмите один раз на кнопку [SELECT], таким образом, чтобы в верхнем поле начало высвечиваться зафиксированное значение. Затем отрегулируйте величину с помощью кнопок [ON  OFF] и [QUICK]. 

4. На желаемом значении, нажмите кнопку [MODE], чтобы подтвердить изменения и выйти из программы настройки. 

Примечание: Вышеуказанные шаги могут осуществляться также в режиме главного компаса. Режим настройки будет автоматически отключен, если оставить его в неработающем состоянии долее, чем на одну минуту. 

РЕЖИМ «НАСТРОЙКА МЕСТНОГО МАГНИТНОГО СКЛОНЕНИЯ» 

Observer позволяет вам компенсировать разницу между настоящим севером и магнетическим севером путем регулировки магнитного склонения. 

В режиме Компаса, нажмите один раз на кнопку [SELECT] и войдите в подрежим:
· Верхнее поле показывает текущее направление магнитного склонения, при котором OFF означает = нет склонения; W=Запад; E=Восток; 

· Среднее поле показывает магнитное склонение в градусах; и 

· Нижнее поле показывает “dEC”. 

УСТАНОВКА МЕСТНОГО МАГНИТНОГО СКЛОНЕНИЯ

1. Нажмите на кнопку [SELECT] и держите её в течение 2 секунд. На верхнем поле начнет высвечиваться [OFF]. 

2. Нажмите кнопку [ON  OFF] или [QUICK], чтобы выбрать направление магнитного склонения на верхнем поле. 

3. Нажмите кнопку  [SELECT], чтобы перейти в следующую систему установки. На среднем поле, начнут высвечиваться градусы. 

4. Нажмите кнопку [ON  OFF], чтобы прокрутить значения градусов вверх, или [QUICK], чтобы передвинуть их вниз. 

5. На желаемом значении градусов, нажмите кнопку [MODE], чтобы подтвердить изменения и выйти из программы. 

Магнитное склонение установлено 

Примечание: Вы можете узнать о местном магнитном склонении на карте вашей области. 

Режим настройки будет автоматически отключен, если оставить его в неработающем состоянии долее, чем на одну минуту. 

КАЛИБРОВКА  КОМПАСА 

Калибровку компаса необходимо проводить в том случае, если Observer используется рядом с сильным магнитным источником, а также в крайне холодную погоду, при замене батарейки, или когда Вы считаете, что условия окружающей среды повлияли на значения компаса. Если Вы заметили, что компас неправильно показывает направление, то следует провести калибровку. 

Примечание: Проводите калибровку компаса перед первым использованием, и перед предстоящим длительным использованием на открытом воздухе. 

Чтобы начать калибровку: 

1. Дважды нажмите на кнопку [SELECT], если Вы находитесь в главном режиме компаса. Верхнее поле будет показывать «СМР», а нижнее поле – «CAL» 

(Рис. 5.4). 

2. Нажимайте на кнопку [SELECT] и держите её в течение 2 секунд. На среднем поле будет высвечиваться «PUSH», что  или «PUSH» со знаком «-». Это указывает на кнопку [QUICK / -]. 

3. Для начала проведения калибровки нажмите на кнопку [QUICK]. Среднее поле показывает 360° и круг жидкокристаллический круг на внешнем табло. 

4. Держите Observer в вертикальном положении и медленно поворачивайте прибор по часовой стрелке (сделайте полный круг) или против часовой стрелки. Когда Вы будете его поворачивать, фрагменты жидкокристаллического табло будут отключаться. 

Примечание: Для успешного проведения калибровки, важно держать Observer в вертикальном положении в течение всего процесса калибровки. Это легко сделать. Например, поместите Observer на перевернутый стакан на столе. 

6. Через минуту после завершения полного круга Observer проинформирует Вас о том, как была проведена калибровка, если она была успешной, на среднем поле будет показано слово “dOnE” (сделано), или, в случае, если ее нужно повторить, будет показано слово «PUSH» и «-». 

Примечание: Вам может потребоваться повернуть компас более двух раз, чтобы закончить калибровку. 

Примечание: Если на среднем поле появится слово «FAIL», следует вынуть батарейку и поместить ее обратно перед тем, как приступить к процессу калибровки. Удаление батарейки «перезапустит» прибор. 

7. Как только калибровка пройдет успешно, нажмите кнопку [MODE], чтобы подтвердить калибровку. Нажмите ещё раз на кнопку [MODE], чтобы вернуться в режим главного компаса. 
Калибровка компаса завершена. 

ГЛАВА 6.  «ВОПРОСЫ,  КОТОРЫЕ  ЧАСТО  ЗАДАЮТ»

Могу ли я плавать с Observer? 

Да, Observer является водонепроницаемым до глубины 100 метров (330 футов). Однако, Observer НЕ предназначен для ныряния, и будучи под водой, не нажимайте на кнопки. 

Как долго работает батарейка? 

Продолжительность работы батарейки составляет примерно 12 месяцев. Длительность работы батарейки зависит однако, в основном, от того, сколько освещения используют компас и журнал. Символ предупреждения о низком заряде батарейки (low-battery) появляется на дисплее, когда остается от 5 до 15 процентов мощности батарейки. Это достаточно времени, чтобы заменить батарейку. 

Почему значение высоты не меняется, даже если я двигаюсь в вертикальном направлении? 

Вы используете Observer в качестве барометра и высота зафиксирована. Чтобы изменить использование альтиметра, войдите в установку режима BARO  или  ALTI. Первое, что Вы можете установить, это сделать выбор между Использованием Альтиметра/Барометра. См. Главу 3. Использование Альтиметра/Барометра. 

Почему измерение вертикального восхождения/спуска показывает разные значения, хотя я нахожусь в здании в одной и той же комнате? 

В здании, даже маленьком, незаметные потоки воздуха вызывают изменения в давлении воздуха. Например, если у Вас открыто окно в другом конце вашего дома, поток воздуха может попасть в комнату на другом конце здания незаметно для Вас, однако датчики Observer уловят его. Т.к. Observer измеряет восхождение и спуск, основанные на изменениях в давлении воздуха, он интерпретирует эти изменения как вертикальное движение. 

Что происходит после 99 журнала? 

После записи 99 журнала, Observer записывает следующий журнал на журнала номер 1 (предыдущий журнал) и затем продолжает в порядке нумерации. 

Какова максимальная мощность общего вертикального подъема или спуска в футах/метрах в истории журнала? 

Максимальная цифра, которая может быть показана на дисплее – 39,999.999, она может быть представлена в футах или метрах, в зависимости от установленной единицы измерения. Этого достаточно для большинства пользователей: 39,999.999 метров - это почти три четверти экватора земного шара. 

Что означает показание продолжительности? 

Показание продолжительности показывает, сколько часов и/или минут длилось записанное в журнале явление. Например, если Вы гуляете с 13 ч до 18 ч и журнал в это время работает, показание будет отмечать продолжительность 5:00 часов.  

Может ли Observer показывать тенденции изменения погодных условий на ближайшие дни?

Нет, Observer постоянно накапливает сведения о барометрическом давлении и хранит  данные последних, собранные за последние четыре дня. Барометрические направления последних шести часов графически представлены в верхнем поле значком в форме стрелы. Observer не делает прогнозов погоды на ближайшие дни, он только хранит данные, которые однако могут помочь Вам сделать это самим. Вспомните, что прогноз погоды на ближайшие дни может основываться на различных природных приметах в дополнение к барометрическому направлению.

Что означают понятия “абсолютное давление” и “давление на уровне моря”?

Абсолютное давление представляет собой атмосферное давление в определенном месте в определенное время. Уровень давления на уровне моря соотносится с давлением на уровне моря для определенной высоты, на которой Вы находитесь. Например, если Вы находитесь на высоте 1,000 метров/3,300 футов, то абсолютное атмосферное давление обычно составляет около 900 hPa/26,60 inHg. Относительное давление на уровне моря будет составлять тогда около 1,013 hPA/29,90 inHg. 

Что такое температурная компенсация?

Если прибор является температурно компенсирующими, то температура самого прибора не влияет на показание измерения высоты. Прибор может быть на Вашей руке или лежать на столе, независимо от этого он будет давать Вам точные, неискаженные сведения о погодных условиях. Все наручные часы-компьютеры фирмы Suunto являются температурно компенсирующими для ряда показателей температуры от –5 до 140 0F/-20 до +60 0С. Смотрите подробности в Главе 3 “Влияние температуры воздуха на измерение высоты”.

Почему компас работает в отдельных случаях неправильно?

Компас подвергается воздействию различных электромагнитных волн и должен проверяться. Сморите Главу 5 “Градуировка компаса”.

Где можно найти сведения о правильном магнитном склонении на территории своего местонахождения, чтобы иметь возможность правильно настроить часы-компьютер?

Местное магнитное склонение, как земли, так и воды, обычно указывается на картах с точностью до 1/05, градусов.

Когда работать с часами-компьютером в режиме “Использование альтиметра”, а когда в режиме “Использование барометра”?

Выбирайте «Использование альтиметра» (индикатор в форме полумесяца, расположенный ниже схемы настройки), чтобы определить высоту, а также во время вертикального движения во время Вашей деятельности. Использование барометра предназначено для определения погоды.

Самый естественный принцип выбора между Использованием альтиметра/барометра во время путешествия заключается в том, что во время движения Observer используется как альтиметр, а во время кемпинга – как барометр (где нет вертикального движения). Поступая таким образом, Вы сможете получить больше точной информации как о высоте местонахождения, так и погоде. Смотрите Главу 3 “Использование альтиметра/барометра”.

Внимание:  Режимы TIME ALTI BARO и COMP отличаются от основного операционного использования альтиметра и барометра.

Что означают сегменты жидкокристаллического табло?

В режиме “альтиметр” один полный круг равен 1,000 метров или 1,000 футов; сегменты на жидкокристаллическом табло графически показывают Вам высоту свыше тысячи.

В режиме “барометр” один полный круг равен 100 hPa или 1 inHg, а сегменты указывают на давление свыше ста hPa или полной inHg.

В основном режиме “Компас” сегменты указывают на Север и Юг (один зажженный сегмент указывает на Север, три зажженных сегмента указывают на Юг). Если Вы настроили компас на определение азимута, то сегменты на жидкокристаллическом табло указывают на различие/несовпадение между направлением, куда Вы идете, и Вашим местонахождением в данный момент.

ОГРАНИЧЕНИЯ  В  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И  СООТВЕТСТВИЕ  "ISO 9001"
Если этот товар будет поврежден из-за дефектов материала или производства, Suunto Oy, по праву единоличного выбора, отремонтирует или заменит его на новый или переделает детали бесплатно в течение гарантийного периода. Эта гарантия распространяется только на покупателя оригинального товара и покрывает недостатки, связанные с дефектом материала или производства, которые случились в гарантийный период.  

Фирма не покрывает ущерб или недостатки, случившиеся в результате несчастного случая, неправильного использования, небрежности, плохого обращения, изменения или модификации товара, а также иной недостаток, вызванный использованием товара не по тем назначениям, которые описаны в опубликованных руководствах, или по любым другим причинам, не указанными в этой гарантии.

Других гарантий, помимо вышеперечисленных, не существует.

Клиент может воспользоваться своим правом ремонта по гарантии, обратившись в наш Отдел по Обслуживанию Клиентов для получения права на ремонт.

"Suunto Oy", "Suunto Europe" и "Suunto USA/Canada" ни в коем случае не несут ответственности за любые случайные или последующие ущербы, возникшие в результате неумелого пользования товаром. "Suunto Oy" не несет ответственности за потери или претензии от третьих сторон, которые могут возникнуть в процессе использования этого прибора.

Система гарантий качества Suunto сертифицирована "Det Norske Veritas" и распространяется, согласно "ISO 9001", на все операции (Сертификат Качества № 96-HEL-AQ-220). 
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